PROTOKOL O SKÚŠKE VODTESNOSTI

vykonaná podľa STN EN 14336, príloha „A“.

PROJEKT:

ADRESA:

MENO KLIENTA:

ADRESA:

TESTOVANÝ SYSTÉM:

TESTOVANÁ ČASŤ:

TESTOVANÁ KOTOLŇA:

TYP SKÚŠKY:

POUŽITÉ ZARIADENIA:

TALOVÁ SKÚŠKA :

DĹŽA TRVANIA

PRACOVNÝ TLAK:

TEPLOTA:

VÝSLEDKY:

Potvrdenie, že systém/

zdroj tepla je tesný a

bez poškodenia:

Poznámky:

ŠTANDARD KVALITY:

PODPIS:

SPRACOVAL:

FUNKCIA:

OVERENÉ:

PRE:

DÁTUM:

STN EN 14336 čl. 5.3 „ Skúška vodotesnosti. “

Vykurovací systém musí byť vodotesný a preto sa musí uskutočniť skúška vodotesnosti. Odporučená metóda je uvedená v prílohe „A“. Môže sa zrealizovať nezávisle, alebo sa môže skombinovať skúška vodotesnosti s tlakovou skúškou.

Dokumentácia skúške vodotesnosti musí mať minimálne tieto náležitosti ( STN EN 14336 bod A.3 )

dátum, kedy sa skúška uskutočnila,

údaje týkajúce sa vykurovacieho systéme vrátane umiestnenia v budove a informácie o maximálnom prevádzkovom tlaku,

údaje o tlakovej skúške

dĺžka čas trvania skúšky vodotesnosti,

potvrdenie, že systém je vodotesný a nevyskytlo sa poškodenie s trvalými následkami,

meno prevádzkovateľa,

vzor tlačiva je v časti STN 14336 - „A1“

Protokol o tlakovej skúške sa musí odovzdať zhotoviteľovi predpis o PÚaP pripraveného podľa požiadaviek projektanta vykurovacieho systému.

Návod na vykonanie skúšky „VODOTESNOSTI“ je v STN EN 14336 príloha „A“

Dodávateľ musí uskutočniť skúšku vodotesnosti po inštalácií systému, avšak pred zaizolovaním potrubia uzatvorením šácht a otvorov v stenách a stropoch ako aj pred zaliatím podlahového vykurovacieho systému alebo ukončením povrchových úprav.

Po inštalovaní vykurovacieho systému musí dodávateľ uskutočniť skúšku vodotesnosti, avšak musí to byť ešte pred zaizolovaním potrubia, pred prikrytím šácht alebo otvorov v stenách a stropoch, ako aj pred zaliatím podlahového vykurovacieho systému alebo pred inými povrchovými úpravami.

POSTUP :

Skúška vodotesnosti vodou:

Predtým ako sa uskutoční skúška vodotesnosti, musí sa systém naplniť upravenou vodou.

Napĺňanie sa začne od najnižšieho bodu ( cez napúšťací ventil ) k najvyššiemu bodu.

Systém sa musí riadne odvzdušniť

Po naplnení systému sa musia ventily uzavrieť a môže sa vykonať skúška vodotesnosti.

Systém je vodotesný, ak s neho neuniká žiadna voda.

Skúška vodotesnosti inertným plynom:

V prípade ak sa použije na skúšku vodotesnosti inertný plyn, musia sa dodržať všetky bezpečnostné požiadavky.

Pri všetkých spojoch a spojeniach sa musí skontrolovať vodotesnosť mydlovou vodu alebo vhodným penotvorným prostriedkom,

V prípade skúšky inertným plynom sa nesmú vyskytnúť bubliny, ktoré nesmie byť ani počuť.

Systém je vodotesný ak na spojoch a spojeniach nebolo pri skúške penotvorným roztokom poznať bubliny.

pečiatka

PROTOKOL O TLAKOVEJ SKÚŠKE

ASUS

2014-10-09

Owner

Hewlett-Packard Company